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1. Наименование работ
Выполнение работ по замене деревянных оконных конструкций на окна из ПВХ в помещениях Красноярского филиала ФГУП ВО «Безопасность».

2. Сведения о выполняемых работах
Выполнение работ по замене деревянных оконных конструкций на окна из ПВХ в помещениях, арендуемых Красноярским филиалом ФГУП ВО «Безопасность» предполагает:
·  демонтаж деревянных оконных блоков, подоконников, откосов;
·  доставка и установка оконных блоков из ПВХ конструкций;
·  доставка и установка подоконников, отливов, отделка откосов и уличных швов;
·  вывоз строительного мусора.
Работы должны выполняться в действующем административном здании в отдельных помещениях первого этажа двухэтажного здания, расположенного по адресу:  Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 5а.

3. Условия эксплуатации
·  диапазон температуры: от плюс 45 С  до минус 54  С;
·  относительная влажность: 80%;
·  давление – атмосферное.

4. Требования к техническим характеристикам работ
Работы по замене деревянных оконных конструкций на окна из ПВХ должны выполняться в соответствии со строительными нормами, правилами, утвержденным техническим заданием и проектно-сметной документацией.
Требования к техническим характеристикам работ:
·  окна должны иметь правильную геометрическую форму;
·  в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты толщиной не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99;
·  ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные на поливинилхлоридных профилей»;
·  применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 3-х) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм;
·  ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;
·  работы по монтажу оконных конструкций должны выполняться в соответствии с ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
·  полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей;
·  внутреннюю раму конструкции (металлический каркас – армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля;
·  фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветрования (ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»);
·  при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7 м;
·  в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне;
·  должны отсутствовать мосты холода;
·  крепление оконных коробок и монтаж подоконников должны выполниться в соответствии СНиП 3.03.01-87;

5. Ведомость физических объемов работ[image: ]
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Всего 13 оконных блоков. Оконные блоки выполняются из профиля ПВХ толщиной не менее 58 мм с двухкамерным стеклопакетом толщиной не менее 32 мм, согласно ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей». 
Главный профиль – 3-х камерный EXPROF, заполнение – стеклопакет 2-камерный, прозрачный, толщина стекла 4 мм, межстекольное расстояние 10 мм.
Подробный объем работ приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

6. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ
Система окон должна быть выполнена на базе 3 - камерного армированного профиля с двухкамерным стеклопакетом. Изделия (или материалы для их изготовления и комплектующие детали) должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и оформленные в установленном порядке.
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные законодательством Российской Федерации.
 Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
Поставляемые материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции, подтверждающие качество.


 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
Исполнитель гарантирует, что при выполнении работ будут неукоснительно соблюдаться нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе:
·  требования Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
·  требования Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

8. Требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться технически исправными инструментами, оснасткой и спецприспособлениями.
Качество выполненных работ должно:
- соответствовать требованиям ППР, нормативной документации по данной тематике и законодательству Российской Федерации;
- не иметь замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.
В ходе работ по замене оконных конструкций должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем, действующего оборудования, сосредоточенного в зоне выполнения работ.
Монтируемые элементы и материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения ремонтных работ. 
Все материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов, их соответствие требованиям соответствующих технических регламентов и нормативных документов.
Исполнитель должен обеспечить:
·  качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в Российской Федерации;
·  надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; 
·  используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество;
·  выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенных в  Договоре.
До начала работ Исполнитель обязан выехать на место с целью уточнения размеров конкретных окон и характеристик для выполнения эскизов оконных блоков.

9. Требования к безопасности выполняемых работ
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно законодательству Российской Федерации, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
·  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
·  Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
·  СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
·   ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
·  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
·  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
·  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
·  ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
·  ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
·  РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Исполнитель гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.
Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.
Все материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.

10. Требования к результатам работ и порядку приемки
Для приемки выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику акты выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ, а Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и подписывает предъявленные документы в течение 5 (пяти) дней либо направляет мотивированный отказ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения всех замечаний и претензий.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
Гарантийный срок эксплуатации объекта (материалов и работ) устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

12. Сроки выполнения работ
Дата начала работ – «08» июля 2015 г. 
Дата окончания работ – не позднее «04» сентября 2015 г. с правом досрочного выполнения работ.
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