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1. Технические характеристики  и объем поставки

	№ п/п
	Наименование, функциональные, технические, качественные характеристики товара
	Кол-во,
 (шт.)

	1.
	Компьютер
Установленная ОС – не менее Microsoft Windows 7 professional x64
Процессор: Socket 1150,
Количество ядер не менее 4,
Количество потоков не менее 4,
Частота не менее  3.2 ГГц ;в режиме Turbo не менее и 3.6 ГГц,
L1 кэш: не менее  64 КБ,
L2 кэш: не менее 4 х 256 КБ,
L3 кэш: не менее 6144 Мб,
Разрядность вычислений: 64 bit,
Технологический процесс: не более 22 нм,
Частота шины: 5000 МГц,
Тепловыделение: не более 88 Вт,
Пропускная способность шины (GT/s):5,
Максимальная температура:72.72 °С,
Тип памяти:DDR3,
Максимальный объем памяти не менее 32 ГБ,
Поддержка частот памяти не менее  1600 МГц,
Пропускная способность памяти:25.6 GB/s,
Количество каналов памяти не менее 2,
Поддержка памяти ECC:не поддерживается,
Спецификация PCI Express,
Версия PCI Express: PCI Express 3.0,
Количество каналов PCI Express не менее16,
Конфигурация PCI Express:1×16, 2×8, 1×8/2×4,
Встроенная графика:
Встроенное графическое ядро:есть
Модель графического ядра:Intel HD Graphics 4600,
Частота графического ядра:350 МГц и 1200 МГц Turbo,
Максимальный объем видеопамяти не менее 1.7 Гб,
Набор команд - 64-bit.
Оперативная память: Объем памяти - не менее 8 Гб,
Частота памяти - 1600 МГц,
Тип памяти - DDR3,
Максимальный размер памяти - 32768 Mb.
Носитель данных: Размер диска - не менее 1000 Гб,
Интерфейс SATA 6Gb/s, 
Кэш не менее 64 MB,
Скорость вращения не менее 7200 rpm, 
Уровень акустического шума (режим ожидания / поиск) 27 dBA / 30 dBA,
Устройство для чтения флэш-карт – Да,
Набор микросхем Intel® B85 Express Chipset,
Графика:	
1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz,
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz,
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz,
* Support for HDMI 1.4a version.
Maximum shared memory of 1 GB,
Аудио	Realtek® ALC892 codec High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
Support for S/PDIF Out.
LAN Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit).
Слоты расширения 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16).
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot. (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4),
2 x PCI slots.
Поддержка Multi-GPU	
Support for AMD CrossFire™ technology
SATA	
4 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/1/2/3) supporting up to 4 SATA 6Gb/s devices
2 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 0/1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
USB не менее	
Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB headers)
Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Внутренние интерфейсы не менее	
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
4 x SATA 6Gb/s connectors
2 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x USB 3.0/2.0 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x parallel port header
1 x Trusted Platform Module (TPM) header
1 x Clear CMOS jumper
Внешние интерфейсы	 не менее
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port
1 x HDMI port
2 x USB 3.0/2.0 ports
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
BIOS	
2 x 64 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Особые возможности	
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for APP Center
* Available applications in APP Center may differ by motherboard model. Supported functions of each application may also differ depending on motherboard specifications.
@BIOS
EasyTune
EZ Setup
USB Blocker
Support for ON/OFF Charge
Физические параметры: 
Тип MidiTower
Форм-фактор mАТХ
Размеры (ШхВхГ) 350 x 190 x 380 mm 
Блок питания не менее 450 Вт ATX12V V2.2
Размещение блока питания Горизонтальное
Разъёмы блока питания	
1 ATX 20/24-pin
7 SATA 15-pin
2 PATA HDD 4-pin
1 FDD 4-pin
1 CPU 4/8-pin
2 PCI-E 6/8-pin
Количество отсеков 5.25» не менее 3
Количество отсеков 3.5» не менее 1
Количество внутренних отсеков не менее 5 3.5/2.5»
Органы управления и индикации	
Кнопки Power, Reset
Индикаторы Power, HDD
Вентиляция	
1 вентилятор d120 мм на задней стенке
1 вентилятор d120 мм на верхней стенке
2 вентилятора d120 мм на передней стенке
2 места для вентиляторов d120 мм на боковой стенке
Защита от несанкционированного доступа Нет
Особенности конструкции :	
Съемные боковые панели
2 разъема USB и 2 звуковых разъема HD Audio на передней панели
2 разъема USB 3.0 на верхней стенке
Безвинтовое крепление 5.25" и 3.5" устройств
Докстанция SATA на верхней стенке
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	2.
	Компьютер
Установленная ОС – не менее Microsoft Windows 7 professional x64
Процессор :
Основные характеристики:
Количество ядер не менее 2
Количество потоков не менее 4
Тактовая частота не менее 3.8 GHz
Интеллектуальная кэш-память Intel®	4 MB
DMI2 5 GT/s
Кол-во соединений QPI 0
Набор команд	64-bit
Расширения набора команд SSE4.1/4.2 AVX2.0
Доступные варианты для встраиваемых систем No
Литография 22 nm
Масштабируемость 1S Only
Макс. расч. Мощность 54 W
Спецификации системы охлаждения PCG 2013C 
Спецификации памяти Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) 32 GB
Типы памяти DDR3-1333/1600
Кол-во каналов памяти не менее 2
Макс. пропускная способность памяти 25,6 GB/s
Поддержка памяти ECC Yes 
Спецификации графической подсистемы	
Встроенная в процессор графика Intel® HD Graphics 4600
Базовая частота графической системы 350 MHz
Макс. динамическая частота графической системы 1.15 GHz
Макс. объем видеопамяти графической системы 1.7 GB
Оперативная память:
Объем памяти - не менее 4 Гб
Частота памяти - 1600 МГц
Тип памяти - DDR3
Максимальный размер памяти - 32768 Mb
Носитель данных
Размер диска - не менее 500 Гб
Интерфейс SATA 6Gb/s 
Кэш 64 MB
Скорость вращения	7200 rpm 
Уровень акустического шума (режим ожидания / поиск) 27 dBA / 30 dBA
Устройство для чтения флэш-карт - Да
Набор микросхем	
Intel® H81 Express Chipset
Оперативная память	
2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Графика Integrated Graphics Processor: 
• 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
• 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
• 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160
* Support for HDMI 1.4a version.
• 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 3840x2160
* Support for DisplayPort 1.2 version.
* The DisplayPort does not support other types of display connections by adapter.
• Maximum shared memory of 1 GB
Аудио	Realtek® ALC892 codec
High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF In/Out
LAN	Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Слоты расширения	
1 x PCI Express x16 slot, running at x16
1 x PCI Express x1 slot (The PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
2 x PCI slots
SATA	
Chipset: 
• 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/1)
• 2 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 2/3)
USB	
Chipset: 
• 2 USB 3.0/2.0 ports (available through the internal USB header)
• 6 USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
VIA® VL805 chip: 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
Внутренние интерфейсы не менее
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
2 x SATA 6Gb/s connectors
2 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF In header
1 x S/PDIF Out header
1 x USB 3.0/2.0 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x parallel port header
1 x Clear CMOS jumper
Внешние интерфейсы не менее 	
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port
1 x HDMI port
1 x DisplayPort
1 x optical S/PDIF Out connector
4 x USB 3.0/2.0 ports
2 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
BIOS	2 x 64 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Особые возможности	
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for APP Center
* Available applications in APP Center may differ by motherboard model. Supported functions of each application may also differ depending on motherboard specifications.
@BIOS
EasyTune
EZ Setup
USB Blocker
Support for ON/OFF Charge
Физические параметры 
Тип MidiTower
Форм-фактор	mАТХ
Размеры (ШхВхГ) 350 x 190 x 380 mm 
Блок питания не менее 450 Вт ATX12V V2.2
Размещение блока питания Горизонтальное
Разъёмы блока питания	
1 ATX 20/24-pin
7 SATA 15-pin
2 PATA HDD 4-pin
1 FDD 4-pin
1 CPU 4/8-pin
2 PCI-E 6/8-pin
Количество отсеков 5.25" не менее 3
Количество отсеков 3.5" не менее 1
Количество внутренних отсеков не менее 5 3.5/2.5"
Органы управления и индикации Кнопки Power, Reset
Индикаторы Power, HDD
Вентиляция	
1 вентилятор d120 мм на задней стенке
1 вентилятор d120 мм на верхней стенке
2 вентилятора d120 мм на передней стенке
2 места для вентиляторов d120 мм на боковой стенке
Защита от несанкционированного доступа Нет
Особенности конструкции	
Съемные боковые панели
2 разъема USB и 2 звуковых разъема HD Audio на передней панели
2 разъема USB 3.0 на верхней стенке
Безвинтовое крепление 5.25" и 3.5" устройств
Докстанция SATA на верхней стенке
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	3.
	Компьютер
Установленная ОС не менее – Microsoft Windows 7 professional x64
Процессор:
Основные характеристики
Дата выпуска Q2'14
Количество ядер не менее 4
Количество потоков не менее 8
Тактовая частота не менее 4 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost не менее 4.4 GHz
Интеллектуальная кэш-память Intel®	8 MB
DMI2 5 GT/s
Кол-во соединений QPI 0
Набор команд 64-bit
Расширения набора команд SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Доступные варианты для встраиваемых систем No
Литография 22 nm
Масштабируемость 1S Only
Макс. расч. мощность	88 W
Спецификации системы охлаждения	PCG 2013D 
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) 32 GB
Типы памяти DDR3-1333/1600
Кол-во каналов памяти 2
Макс. пропускная способность памяти 25,6 GB/s
Поддержка памяти ECC No 
Встроенная в процессор графика Intel® HD Graphics 4600
Базовая частота графической системы 350 MHz
Макс. динамическая частота графической системы 1.25 GHz
Набор команд - 64-bit
Оперативная память:
Объем памяти - не менее 32 Гб
Частота памяти – не менее 2133MHz 
Тип памяти - DDR3
Максимальный размер памяти - 65536 Mb
Носитель данных
Размер диска - не менее 1000 Гб
Интерфейс SATA 6Gb/s 
Кэш	64 MB
Скорость вращения	7200 rpm 
Уровень акустического шума (режим ожидания / поиск) 27 dBA / 30 dBA
SSD накопитель не менее  1000 Гб 
Cкорость последовательного чтения (max.)550 MB/sec 
Cкорость последовательной записи (max.)520 MB/sec 
Cкорость чтения случайных блоков 4KB (max.)	100k IOPS 
Cкорость записи случайных блоков 4KB (max.)90k IOPS 
Интерфейс SATA 6GB/sec
Устройство для чтения флэш-карт - Да
Набор микросхем Intel® B85 Express Chipset
Графика	
1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz
* Support for HDMI 1.4a version.
Maximum shared memory of 1 GB
Аудио	Realtek® ALC892 codec
High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
Support for S/PDIF Out
LAN	Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Слоты расширения	
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot. (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
2 x PCI slots
Поддержка Multi-GPU	
Support for AMD CrossFire™ technology
SATA	
4 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/1/2/3) supporting up to 4 SATA 6Gb/s devices
2 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 0/1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
USB не менее	
Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB headers)
Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Внутренние интерфейсы не менее	
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
4 x SATA 6Gb/s connectors
2 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x USB 3.0/2.0 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x parallel port header
1 x Trusted Platform Module (TPM) header
1 x Clear CMOS jumper
Внешние интерфейсы	не менее
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port
1 x HDMI port
2 x USB 3.0/2.0 ports
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
BIOS	
2 x 64 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Особые возможности	
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for APP Center
* Available applications in APP Center may differ by motherboard model. Supported functions of each application may also differ depending on motherboard specifications.
@BIOS
EasyTune
EZ Setup
USB Blocker
Support for ON/OFF Charge
Графическая система
Интерфейс PCI-E 16x 3.0
Техпроцесс не более 28 нм
Количество поддерживаемых мониторов не менее 4
Максимальное расширение не менее 4096х2160
Частота графического процессора не менее 1178МГц
Объем видеопамяти не менее 4096 Мб
Тип видео памяти GDDR5
Частота видеопамяти не менее 7010МГц 
Разъемы DVI, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort x3
Физические параметры : ТипMidiTower
Форм-фактор	mАТХ
Размеры (ШхВхГ) 350 x 190 x 380 mm 
Блок питания не менее 450 Вт ATX12V V2.2
Размещение блока питания Горизонтальное
Разъёмы блока питания	
1 ATX 20/24-pin
7 SATA 15-pin
2 PATA HDD 4-pin
1 FDD 4-pin
1 CPU 4/8-pin
2 PCI-E 6/8-pin
Количество отсеков 5.25" не менее 3
Количество отсеков 3.5" не менее 1
Количество внутренних отсеков не менее5 3.5/2.5"
Органы управления и индикации	
Кнопки Power, Reset
Индикаторы Power, HDD
Вентиляция	
1 вентилятор d120 мм на задней стенке
1 вентилятор d120 мм на верхней стенке
2 вентилятора d120 мм на передней стенке
2 места для вентиляторов d120 мм на боковой стенке
Защита от несанкционированного доступа Нет
Особенности конструкции	
Съемные боковые панели
2 разъема USB и 2 звуковых разъема HD Audio на передней панели
2 разъема USB 3.0 на верхней стенке
Безвинтовое крепление 5.25" и 3.5" устройств
Докстанция SATA на верхней стенке
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	4.
	Монитор
Время отклика не более 5 мс
 Динамическая контрастность не менее	5000000:1
 Шаг точки по вертикали не менее 0.3114 мм
 Яркость не менее	250 кд/м2
 Шаг точки по горизонтали не менее	0.3114 мм
 Угол обзора по вертикали	не менее 178°
Угол обзора по горизонтали   не менее	178°
 Максимальное разрешение	не менее 1920x1080
Тип ЖК-матрицы	TFT IPS
 Размер  не менее	27"
Тип	ЖК-монитор
 Поддержка HDTV не менее	1080p
Выход на наушники	есть
 Входы	HDMI, VGA (D-Sub)
 Поддержка HDCP	есть
 Потребляемая мощность	в режиме ожидания: не менее 0.3 Вт
 Наклон экрана	-5°/+20°
 Цвет	Чёрный  
 Возможность крепления к стене 
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	5.
	Монитор
Тип  ЖК-монитор, широкоформатный  
Диагональ не менее 21.5" 
Разрешение не менее 1920x1080 (16:9)  
Тип ЖК-матрицы  TFT TN 
Подсветка   WLED 
Шаг точки по горизонтали не менее 0.248 мм 
Шаг точки по вертикали   не менее 0.248 мм 
Яркость не менее 200 кд/м2 
Контрастность не менее 600:1 
Время отклика не более 5 мс 
по горизонтали: 90°; по вертикали: 65° есть
Максимальное количество цветов не менее 16.7 млн. 
Входы  DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) есть 
Функциональность  калибровка цвета есть 
Цветовая температура  6500K, 7500K, 9300K  есть
Потребляемая мощность
при работе: 21 Вт, в режиме ожидания: не менее 0.50 Вт 
Стандарты  энергосбережения: не менее Energy Star 6.0 
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	6.
	Монитор
Диагональ экрана  не менее 24
Подсветка матрицы	Да
Соотношение сторон 	не менее  16:9
Тип матрицы	TN  
Максимальное разрешение	не менее 1920x1080
Цвет	черный  
Статическая контрастность	не менее 1' 000:1
Динамическая контрастность не менее	20' 000' 000:1
Яркость, кд/м 2    не менее	250
Время отклика пикселя, мс	не более 4
Угол обзора по горизонтали, ° не менее	170
Угол обзора по вертикали, °	не менее 170
Частота горизонтальной развертки	30-83 кГц
Частота вертикальной развертки	55-75 Гц
Возможность крепления к стене	VESA 100x100 есть
Встроенные динамики	  есть
Потребляемая мощность, Ватт   не менее	17
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Ватт не менее	 0.3
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	7.
	Ноутбук
Диагональ дисплея: не менее 12 ''
Разрешение дисплея: не менее 1366 x 768 (HD-Ready)
Сенсорный экран: есть
Установленная оперативная память: не менее 4 Гб
Тип оперативной памяти: SO-DIMM DDR3L-1600 (pc-12800) (1.35В)
Максимальный объем оперативной памяти: не менее 8192 Мб
Объем постоянной памяти: не менее 320 Гб
Тип устройства: 2,5" HDD не менее 500Gb
Устройство чтения карт памяти	SD/MMC есть
Звуковая подсистема	Встроенные стереодинамики и микрофон
Поддержка Dolby Advanced Audio
Сетевая карта	lan 10/100
Wi-Fi	Поддержка Wi-Fi (b/g/n/ac)
WiMax	Не поддерживается
Bluetooth	Поддержка Bluetooth: версия 4.0
Вебкамера	720p HD
Внешний адаптер питания 3-ячеечный аккумулятор
Время автономной работы	До 5 ч.
Программное обеспечение	
Лицензионная Microsoft Windows 8.1
Разрядность операционной системы x64
Ноутбук, аккумулятор, адаптер питания, документация
Размеры не менее (Д х Ш х В)	299 мм х 207 мм х 22.3 мм
Вес не более 1.4 кг
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	8.
	Ноутбук
Количество ядер процессора не менее 2 
Объем кэша L2 512 Кб не менее
Объем кэша L3 3 Мб не менее 
Чипсет не менее HM76 
Память не менее 4 Гб
Количество слотов не менее 2 
Экран не менее 16 дюймов, 1366x768, широкоформатный 
Тип экрана матовый есть
Подсветка экрана светодиодная есть
Видеопроцессор HD Graphics 4400 есть
Видеопамять SMA есть 
Оптический привод DVD-RW, сменный 
Объем накопителя (HDD) не менее 500 Гб 
Скорость вращения жесткого диска не менее 5400 об/мин 
Связь сетевая карта 10/100 Мбит/c 
Беспроводная связь
Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 
USB 2.0x2, USB 3.0, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45) 
Устройство для чтения флэш-карт  есть 
Поддержка карт памяти  SD, SDHC, SDXC 
Количество ячеек аккумулятора  не менее 3 
Тип аккумулятора  Li-Ion 
Встроенные колонки есть 
Встроенный микрофон  есть 
Веб-камера есть 
Размеры (ДхШхТ) не менее 378x259x25.3 мм 
Вес не более 2.19 кг
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	9.
	МФУ
Устройство	принтер/сканер/копир/факс есть
Тип печати	черно-белая есть
Технология печати	лазерная есть
Количество страниц в месяц	не менее 8000
Максимальный формат	A4  есть
Автоматическая двусторонняя печать	есть
Максимальное разрешение для ч/б печати	не менее 600x600 dpi
Скорость печати не менее 29 стр/мин (ч/б А4)
Время выхода первого отпечатка 8 c (ч/б)
Сканер	
Тип датчика	контактный (CIS)
Максимальный формат оригинала	не менее A4
Максимальный размер сканирования	 не менее 216x297 мм
Глубина цвета	28 бит есть
Оттенки серого  256   есть
Разрешение сканера	не менее 1200x1200 dpi
Устройство автоподачи оригиналов	
Емкость устройства автоподачи оригиналов	45 листов не менее
Скорость сканирования (цветн.) не менее 10 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)	15 стр/мин  не менее
Отправка изображения по e-mail	есть
Максимальное разрешение копира (ч/б)	600x600 dpi
Изменение масштаба	25-400 %  есть
Максимальное количество копий за цикл  99 не менее
Подача бумаги	  не менее 280 лист. (стандартная)
Вывод бумаги	не менее 100 лист. (стандартный)
Емкость лотка ручной подачи	 не менее 30 лист.
Плотность бумаги	не менее 60-163 г/м2
Ресурс ч/б картриджа/тонера	не менее 1500 страниц
Количество картриджей не менее 1
Тип картриджа/тонера	
HP 83A CF283A; HP 83X CF283X (2200 стр.)
Объем памяти	не менее 256 Мб
Частота процессора	не менее 600 МГц
Память факса	не менее 400 страниц
Максимальное разрешение факса	не менее 300x300 dpi
Максимальная скорость передачи	не менее 33.6 кбит/c
PC Fax	есть
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 есть
Поддержка AirPrint	есть
Прямая печать	 есть
Веб-интерфейс	есть
Поддержка PostScript	есть
Поддержка	
PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF есть
Поддержка ОС	Windows, Linux, Mac OS
Отображение информации	цветной ЖК-дисплей
Диагональ дисплея	не менее 3 дюйм.
Потребляемая мощность (при работе) не менее 470 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не менее 4.5 Вт
Уровень шума при работе	не менее 50 дБ
Габариты (ШхВхГ)	не менее 442x288x370 мм
Вес	не более 11.07 кг
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	10.
	МФУ
Устройство принтер/сканер/копир/факс есть
Тип печати цветная есть 
Технология печати лазерная есть 
Количество страниц в месяц  не менее 30000 
Максимальный формат есть  A4 
Количество цветов  не менее 4 
Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi 
Максимальное разрешение для цветной печати не менее 600x600 dpi 
Скорость печати не менее 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) 
Время выхода первого отпечатка не менее 11.50 c (ч/б), 13 c (цветн.) 
Максимальный формат оригинала не менее  A4 
Максимальный размер сканирования не менее 216x356 мм 
Разрешение сканера не менее 1200x1200 dpi 
Устройство автоподачи оригиналов
Емкость устройства автоподачи оригиналов не менее 50 листов 
Скорость сканирования (цветн.) не менее 14 стр./мин 
Скорость сканирования (ч/б) не менее 31 стр./мин 
Поддержка стандартов есть TWAIN, WIA 
Отправка изображения по e-mail  есть 
Максимальное разрешение копира (ч/б) не менее 300x420 dpi 
Максимальное разрешение копира (цветн.) не менее 300x420 dpi 
Скорость копирования не менее 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) 
Максимальное количество копий за цикл не менее 99 
Подача бумаги не менее 151 лист. (стандартная) 
Вывод бумаги не менее 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) 
 Плотность бумаги не менее 52-220 г/м2 
Ресурс цветного картриджа/тонера не менее 1400 страниц 
Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 1500 страниц 
Количество картриджей не менее 4 
Объем памяти не менее 256 Мб
Частота процессора  не менее 800 МГц 
Память факса не менее 400 страниц 
Цветной факс есть 
Максимальное разрешение факса 300x3000 dpi 
PC Fax  есть 
Интерфейсы  Ethernet (RJ-45), USB 2.0 
Число слотов расширения
Прямая печать  есть 
Поддержка PostScript  есть 
PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF есть
Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS 
цветной ЖК-дисплей 
Диагональ дисплея не менее 3 дюйм. 
Уровень шума при работе не менее 50 дБ 
Габариты (ШхВхГ) не менее 420x322x384 мм 
Вес не более 15.3 кг
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	11.
	Принтер 
Тип печати цветная есть
Технология печати лазерная есть
Количество страниц в месяц не менее 40000 
Максимальный формат не менее A4 
Автоматическая двусторонняя печать  есть 
Количество цветов не менее 4 
Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi 
Максимальное разрешение для цветной печати не менее 600x600 dpi 
Скорость печати не менее 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) 
Время выхода первого отпечатка не менее 17 c (ч/б), 17 c (цветн.) 
Подача бумаги не менее 300 лист.  
Вывод бумаги не менее 150 лист. 
Емкость лотка ручной подачи не менее 50 лист. 
Ресурс цветного картриджа/тонера не менее 2600 страниц 
Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 2200 страниц 
Количество картриджей не менее 4 
Объем памяти не менее 128 Мб, максимальный 784 Мб  
Частота процессора не менее 600 МГц 
Ethernet (RJ-45), USB 2.0 
Веб-интерфейс есть 
Поддержка PostScript  есть 
PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 есть
Windows, Linux, Mac OS 
Потребляемая мощность (при работе) не менее 425 Вт 
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не менее 15.2 Вт 
Габариты (ШхВхГ) не менее 405x322x485 мм 
Вес не более 23.6 кг
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	12.
	МФУ
Устройствопринтер/сканер/копир/факс 
Тип печати  черно-белая 
Технология печати лазерная есть 
Количество страниц в месяц  не менее 50000 
Максимальный формат не менее  A4 
Автоматическая двусторонняя печать есть 
Скорость печати не менее 33 стр/мин (ч/б А4) 
Время разогрева не менее 11 с 
Время выхода первого отпечатка  не менее 6 c (ч/б) 
Максимальный формат оригинала  не менее A4 
Максимальный размер сканирования  не менее 216x356 мм 
Разрешение сканера не менее 600x600 dpi 
Разрешение сканера (улучшенное) не менее 9600x9600 dpi 
Устройство автоподачи оригиналов  двустороннее есть
Емкость устройства  автоподачи оригиналов не менее 50 листов 
Поддержка стандартов TWAIN, WIA  есть
Отправка изображения по e-mail есть 
Максимальное разрешение копира (ч/б) не менее 600x600 dpi 
Скорость копирования  не менее 33 стр/мин (ч/б А4) 
Время выхода первой копии не менее 8 с 
Изменение масштаба не менее 25-400 % 
Шаг масштабирования
Максимальное количество копий за цикл не менее 99 
Подача бумаги не менее 300 лист. (стандартная), 1000 лист. (максимальная) 
Вывод бумаги не менее 150 лист. (стандартный) 
Емкость лотка ручной подачи не менее 50 лист. 
Расходные материалы
Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 2100 страниц 
Количество картриджей не менее 1 
Тип картриджа/тонера 719, 719 H (6000 стр.) есть
Объем памяти не менее 256 Мб  
Память факса не менее 512 страниц 
Максимальное разрешение факса не менее 400x400 dpi 
Максимальная скорость передачи не менее 33.6 кбит/c 
PC Fax есть 
Ethernet (RJ-45), USB 2.0  есть
Поддержка AirPrint  есть 
Веб-интерфейс есть 
PCL 5e, PCL 6 есть 
Количество установленных шрифтов PCL не менее 45 
Windows, Linux, Mac OS 
ЖК-панель 
Потребляемая мощность (при работе) не менее 1200 Вт 
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не менее 9 Вт 
Уровень шума при работе не менее 53 дБ 
Габариты (ШхВхГ) не менее 390x431x473 мм 
Вес не более 19.1 кг
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	13.
	ИБП
Тип  резервный 
Выходная мощность не менее 500 ВА / 300 Вт 
Форма выходного сигнала
Макс. поглощаемая энергия импульса  не менее 273 Дж 
Количество выходных разъемов питания4 (из них с питанием от батарей - 3) 
Тип выходных разъемов питания не менее CEE 7 (евророзетка) 
Коэффициент полезного действия  не менее 92% 
На входе не менее 1-фазное напряжение 
На выходе не менее 1-фазное напряжение 
Входное напряжение не менее 160 - 278 В 
Входная частота не менее 45 - 65 Гц 
Отображение информации светодиодные индикаторы 
Звуковая сигнализация есть 
Холодный старт есть 
Время зарядки не менее 8 час 
Защита от перегрузки  есть 
Защита от высоковольтных импульсов  есть 
Фильтрация помех есть 
Защита от короткого замыкания есть 
Уровень шума не менее 45 дБ 
Цвет  черный 
Габариты (ШxВxГ) не менее 115x200x256 мм 
Вес не более 5.5 кг
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	14.
	Монитор
Тип  ЖК-монитор, широкоформатный  
Диагональ не менее 27" 
Разрешение не менее 2560x1440 (16:9)  
Тип ЖК-матрицы  TFT IPS есть
Подсветка WLED есть
Шаг точки по горизонталии не менее 0.233 мм 
Шаг точки по вертикали не менее 0.233 мм 
Яркость не менее 300 кд/м2 
Контрастность не менее 1000:1 
Динамическая контрастность не менее 6:1 
Область обзора не менее по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° 
Максимальное количество цветов не менее 16.7 млн. 
Частота обновлениястрок: не менее 31-89 кГц; кадров: 59-61 Гц 
DVI-D (HDCP), DisplayPort, аудио стерео  есть
Выходы на наушники есть
USB Type A x2, USB Type B USB-концентратор есть, количество портов: 2 
Версия USB 2.0 есть
Мультимедиа стереоколонки (2x1 Вт)
Функциональность калибровка цвета, датчик освещенности, датчик присутствия 
Потребляемая мощность при работе: не менее 67 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт 
Стандарты экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star, VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, DVI DMPM  есть
Регулировка по высоте  есть 
Поворот на 90 градусов есть 
Настенное крепление есть, 100x100 мм 
Размеры, вес не более 640x400x246 мм, 10 кг
	2



В заявке участника запроса котировок обязательно указывается товарный знак (при наличии), модель (при наличии), модификация (при наличии), технические характеристики (при наличии) и другие параметры предлагаемого к поставке оборудования, и иные данные, позволяющие определить его эквивалентность. В заявке должны быть указаны конкретные значения параметров (не допускается указание параметров с характеристиками «не менее», «не более»).

2. Общие функциональные требования к качеству 

2.1. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, серийным, новым, выпуском не ранее 2014 года, официально поставляемым на территорию Российской Федерации (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным из 100% новых компонентов). 
2.2. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования.
2.3. Все поставляемое оборудование должно быть технически и программно совместимым для формирования единого аппаратно-программного комплекса.
2.4. Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товаров (по товарам, подлежащим обязательной сертификации). Поставляемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим гигиеническим требованиям к товарам данного вида. 
2.5. Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его повреждение или порчу. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
2.6. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке. 
2.7. Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода. 

3. Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Участник запроса котировок должен в обязательном порядке отразить в своем предложении конкретные сроки и объем гарантийного обслуживания оборудования, предусмотренные настоящим Техническим заданием.
3.1.  Продолжительность гарантийного обслуживания переносных компьютеров (ноутбуков), моноблоков, системных блоков, мониторов, источников бесперебойного питания должна составлять не менее 3 (трех) лет с момента поставки оборудования Заказчику, всего остального поставляемого оборудования – не менее 1 (одного) года с момента его поставки Заказчику.
3.2.  Поставщик должен указать контактный телефон, по которому пользователи оборудования могут связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций по использованию поставляемого оборудования и подачи заявок по выявленным неисправностям в работе оборудования. Такой контактный телефон должен функционировать в Москве по рабочим дням с 9 до 18 часов (время московское). В составе поставляемой с оборудованием документации должен быть оформленный гарантийный талон или аналогичный документ с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного телефона.
3.3. Срок устранения недостатков, гарантийного ремонта или замены оборудования, в пределах гарантийного срока, должен составлять не более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки о выходе из строя или иных неисправностях, а также обнаруженных недостатках поставленного оборудования. В случае если устранение недостатков или гарантийный ремонт занимает более 1 (одного) рабочего дня, Поставщик должен предоставить Заказчику функционально идентичное оборудование для замены на период устранения недостатков или гарантийного ремонта оборудования.
3.4. Поставщик должен самостоятельно и своевременно приобретать все материальные ресурсы, включая запасные части, необходимые для ремонта, монтажа и введения в эксплуатацию оборудования материалы и инструменты, а также оборудование для замены, необходимые для обеспечения устранения недостатков, гарантийного ремонта или замены оборудования в пределах гарантийного срока.

4. Требования к поставке товара и порядку оплаты

4.1.  Поставщик обязан поставить товар по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17А, собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка товара производится силами Поставщика. Конкретный день доставки устанавливается по согласованию между ответственными представителями Заказчика и Поставщика. 
4.2. Оплата производится в соответствии с условиями проекта Договора.


